<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="110.851" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="110.851" y1="0" x2="110.724" y2="89.205" width="0" layer="20"/>
<wire x1="110.724" y1="89.205" x2="0.127" y2="89.205" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.127" y1="89.205" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="2.794" y="86.487" drill="1.6"/>
<hole x="107.823" y="86.487" drill="1.6"/>
<hole x="108.331" y="2.794" drill="1.6"/>
<hole x="2.667" y="2.54" drill="1.6"/>
<text>GUSTAVO REINA</text>
<text>ELECTRÓNICA</text>
<text>2º CURSO</text>
<text>CES  SAN JOSÉ</text>
</plain>
<libraries>
<library name="arduino">
<packages>
<package name="ARDUINOR3">
<description>The new Arduino R3 'classic' adds duplicate I2C pins and an IORef pin (and an unused pin</description>
</package>
<package name="1X08-BIG">
</package>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X09-BIG">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-ptr500">
<packages>
<package name="AK300/2">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="AK300/3">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="uln-udn">
<description>&lt;b&gt;Driver Arrays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
ULN and UDN Series&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="relay">
<description>&lt;b&gt;Relays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Eichhoff
&lt;li&gt;Finder
&lt;li&gt;Fujitsu
&lt;li&gt;HAMLIN
&lt;li&gt;OMRON
&lt;li&gt;Matsushita
&lt;li&gt;NAiS
&lt;li&gt;Siemens
&lt;li&gt;Schrack
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="G5LE">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x switch, 10 A/120 V AC, 8 A/30 V ADC, Omron</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="arduino" package="ARDUINOR3" value="ARDUINOR3-DIMENSION"/>
<element name="KEYPAD" library="arduino" package="1X08-BIG" value=""/>
<element name="-ALTAVOZ" library="arduino" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="+ALTAVOZ" library="arduino" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SWITCH" library="con-ptr500" package="AK300/2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SIRENA" library="con-ptr500" package="AK300/2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="LCD" library="arduino" package="1X09-BIG" value=""/>
<element name="IC3" library="uln-udn" package="DIL16" value="ULN2003AN"/>
<element name="K2" library="relay" package="G5LE" value="G5LE">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="PIR" library="con-ptr500" package="AK300/3" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LEDS" library="con-ptr500" package="AK300/3" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="10k"/>
</elements>
<signals>
<signal name="3V">
<contactref element="U1" pad="3V"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="-ALTAVOZ" pad="1"/>
<contactref element="SWITCH" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="GND"/>
<contactref element="U1" pad="GND1"/>
<contactref element="U1" pad="GND2"/>
<contactref element="LCD" pad="1"/>
<contactref element="PIR" pad="1"/>
<contactref element="LEDS" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="LCD" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="5V"/>
<contactref element="PIR" pad="2"/>
<contactref element="LEDS" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SWITCH">
<contactref element="U1" pad="A0"/>
<contactref element="SWITCH" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SIRENA">
<contactref element="U1" pad="A2"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PIR">
<contactref element="U1" pad="A3"/>
<contactref element="PIR" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LEDS">
<contactref element="U1" pad="A1"/>
<contactref element="LEDS" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ALTAVOZ">
<contactref element="+ALTAVOZ" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="D13"/>
</signal>
<signal name="LCD1">
<contactref element="U1" pad="A4"/>
<contactref element="LCD" pad="9"/>
</signal>
<signal name="LCD2">
<contactref element="U1" pad="A5"/>
<contactref element="LCD" pad="8"/>
</signal>
<signal name="LCD3">
<contactref element="U1" pad="D2"/>
<contactref element="LCD" pad="7"/>
</signal>
<signal name="LCD4">
<contactref element="U1" pad="D3"/>
<contactref element="LCD" pad="6"/>
</signal>
<signal name="LCD5">
<contactref element="U1" pad="D4"/>
<contactref element="LCD" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LCD6">
<contactref element="U1" pad="D5"/>
<contactref element="LCD" pad="4"/>
</signal>
<signal name="KEYPAD1">
<contactref element="U1" pad="D6"/>
<contactref element="KEYPAD" pad="8"/>
</signal>
<signal name="KEYPAD2">
<contactref element="U1" pad="D7"/>
<contactref element="KEYPAD" pad="7"/>
</signal>
<signal name="KEYPAD3">
<contactref element="U1" pad="D8"/>
<contactref element="KEYPAD" pad="6"/>
</signal>
<signal name="KEYPAD4">
<contactref element="U1" pad="D9"/>
<contactref element="KEYPAD" pad="5"/>
</signal>
<signal name="KEYPAD5">
<contactref element="U1" pad="D10"/>
<contactref element="KEYPAD" pad="4"/>
</signal>
<signal name="KEYPAD6">
<contactref element="U1" pad="D11"/>
<contactref element="KEYPAD" pad="3"/>
</signal>
<signal name="KEYPAD7">
<contactref element="U1" pad="D12"/>
<contactref element="KEYPAD" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RV">
<contactref element="LCD" pad="3"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="U1" pad="VIN"/>
<contactref element="K2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="K2" pad="P"/>
<contactref element="SIRENA" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="K2" pad="S"/>
<contactref element="SIRENA" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="K2" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="16"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
